**Монтаж фитингов**

**Последовательность действий при монтаже**

1. Отрежьте трубу перпендикулярно ее оси, пользуйтесь специальным инструментом

2. Наденьте гильзу на трубу таким образом, чтобы внутренняя фаска была обращена к месту соединения.



3. Вставьте инструмент в трубу до упора с расширительной насадкой соответствующего диаметра.



Выполните развальцовку в два-три приема с поворотом насадки расширителя на 30˚ перед каждым сгибанием.



4. Вставьте фитинг в трубу до предпоследнего буртика штуцера.



5. Надвиньте гильзу на фитинг до упора, применяя насадки пресс-аппарата соответствующих диаметров.



Окончание запрессовки. Гильза и фитинг должны плотно прилегать друг к другу без зазора.



6. Готовое соединение.

