# ПАСПОРТ

**Дождеприемник чугунный прямоугольный ДМ2 (С250)**

**Г О С Т 3 6 3 4 - 2019**

Партия №

**Гарантийный срок эксплуатации - 1 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 3 лет с момента отгрузки предприятия- изготовителя.**

Соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

**Основные данные и характеристики:**

Диаметр корпуса – 1000 мм

Высота корпуса – 100 мм

Диаметр крышки – 400/800 мм

Толщина крышки – 36,5 мм

Вес комплекта – до 95 кг

*Максимальная нагрузка при испытание согласно*

*ГОСТ 3634-2019 –25 тонн*

**Комплект поставки:**

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Паспорт 1 шт.\*

**Дождеприемник чугунный**

**прямоугольный ДМ2 (С250)**

