# ПАСПОРТ

**Дождеприемник чугунный прямоугольный ДБ2 (В125)**

**Г О С Т 3 6 3 4 - 2019**

Партия №

**Гарантийный срок эксплуатации - 1 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 3 лет с момента отгрузки предприятия- изготовителя**

Соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

**Основные данные и характеристики:**

Диаметр корпуса – 950 мм

Высота корпуса – 80 мм

Диаметр крышки – 400/800 мм

Толщина крышки – 30 мм

Вес комплекта – до 89 кг

*Максимальная нагрузка при испытание согласно*

*ГОСТ 3634-2019 –25 тонн*

**Комплект поставки:**


Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Паспорт 1 шт.\*

**Дождеприемник чугунный**

**прямоугольный ДБ2 (В125)**

****