# ПАСПОРТ

**Люк чугунный тип А15**

**Г О С Т 3634 - 2019**

Партия №

**Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия- изготовителя.**

Свидетельство о приёмке Люк чугунный легкий смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 19 и признаны годными к эксплуатации.

**Основные данные и характеристики:**

**Диаметр корпуса – 715 мм**

**Высота корпуса – 55 мм**

**Диаметр крышки – 580 мм**

**Технологическое отверстие– 550 мм**

**Толщина крышки – 20 мм**

**Вес комплекта – 45 кг**

*Максимальная нагрузка при испытание согласно*

*ГОСТ 3634-19 – 3 тонн*

**Комплект поставки:**

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Паспорт 1 шт.\*

 **Люк чугунный тип А15**

