# ПАСПОРТ

**Чугунный люк смотрового колодца тип Т (С250)**

**Г О С Т 3 6 3 4 - 9 9/ГОСТ 3634-2019**

Партия №

**Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 2 года с момента отгрузки предприятия- изготовителя.**

**Количества изделий:**

Чугунный люк соответствует требованиям:

**Г О С Т 3 6 3 4 - 99/ГОСТ 3634-2019**

**Основные данные и характеристики:**

Диаметр корпуса – 800 мм

Высота корпуса – 80 мм

Диаметр крышки – 620 мм

Толщина крышки – 35 мм

Вес комплекта – 85 кг

*Максимальная нагрузка при испытание согласно*

*ГОСТ 3634-2019 – 25 т.с.*

**Комплект поставки:**

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Паспорт 1 шт.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Количество, шт | Дата отгрузки |
|  |  |

**Чугунные люки смотрового колодца тип Т(С250)**

